{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":47,"n_cols":5,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,4],[1,1,1,2],[2,0,7,0],[2,1,7,1],[2,4,7,4],[8,0,12,0],[8,1,12,1],[8,4,12,4],[13,0,20,0],[13,1,20,1],[13,4,20,4],[21,0,30,0],[21,1,30,1],[21,4,30,4],[31,0,37,0],[31,1,37,1],[31,4,37,4],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[38,3,41,3],[38,4,46,4],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[42,3,43,3],[46,1,46,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["预拌商品混凝土、混凝土预制构件内设混凝土专项试验室配备标准"]
["序号","试验项目及参数",null,"所需设备名称","备注"]
[1,"水泥物理力学性能检验","强度","水泥恒应力压力试验机、水泥电动抗折试验机、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、水泥标准养护箱、水泥试块养护槽、水泥胶砂试模、电子天平、水泥刮平尺、水泥抗压夹具"]
[null,null,"流动度","水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂流动度测定仪、电子天平"]
[null,null,"标准稠度用水量","水泥净浆搅拌机、水泥标准稠度及凝结时间测定仪"]
[null,null,"凝结时间","水泥净浆搅拌机、水泥标准稠度及凝结时间测定仪、水泥标准养护箱、凝结时间测定圆模、电子天平"]
[null,null,"安定性","水泥净浆搅拌机、雷氏夹、雷氏夹测定仪、水泥标准养护箱、雷氏沸煮箱"]
[null,null,"细度","水泥细度负压筛析仪、鼓风电热恒温干燥箱、勃氏透气比面积测定仪、电子天平"]
[2,"砂、石物理力学性能检验","颗粒级配","砂石震筛机、砂石筛、白搪瓷盘、电子天平"]
[null,null,"含泥量、泥块含量","砂石筛、鼓风电热恒温干燥箱、白搪瓷盘、电子天平"]
[null,null,"压碎指标","砂石筛、压碎指标测定仪、压力试验机、电子天平"]
[null,null,"表观密度、堆积密度","鼓风电热恒温干燥箱、容量瓶、容量桶、电子天平、白搪瓷盘砂漏斗"]
[null,null,"针片状含量","石子筛、针片状规准仪、电子天平"]
[3,"混凝土性能检验","坍落度","混凝土搅拌机、坍落度测定仪、电子称或磅称"]
[null,null,"维勃稠度","混凝土搅拌机、维勃稠度仪、电子称或磅称"]
[null,null,"容重","混凝土搅拌机、容量桶、振动台、电子称或磅称"]
[null,null,"含气量","混凝土搅拌机、含气量测定仪、振动台、电子称或磅称"]
[null,null,"凝结时间","混凝土搅拌机、混凝土贯入阻力测定仪、振动台、电子称或磅称"]
[null,null,"压力泌水率","混凝土搅拌机、混凝土压力泌水仪、量筒、电子称或磅称"]
[null,null,"强度","混凝土搅拌机、2000KN压力机（I级）、混凝土抗压试模、振动台、电子称或磅称、混凝土标准养护室"]
[null,null,"抗渗性能","混凝土搅拌机、混凝土抗渗仪、混凝土抗渗试模、振动台、电子称或磅称、混凝土标准养护室"]
[4,"混凝土外加剂性能检验","减水率","混凝土搅拌机、坍落度测定仪、电子称或磅称"]
[null,null,"坍落度增加值、坍落度保留值","混凝土搅拌机、坍落度测定仪、容量桶、电子称或磅称"]
[null,null,"含气量","混凝土搅拌机、含气量测定仪、振动台、电子称或磅称"]
[null,null,"凝结时间","混凝土搅拌机、混凝土贯入阻力测定仪、振动台、电子称或磅称"]
[null,null,"压力泌水率","混凝土搅拌机、混凝土压力泌水仪、量筒、电子称或磅称"]
[null,null,"抗压强度比","混凝土搅拌机、2000KN压力机（I级）、混凝土抗压试模、振动台、电子称或磅称、混凝土标准养护室"]
[null,null,"PH值","PH酸度计"]
[null,null,"密度","外加剂密度计"]
[null,null,"含固量","鼓风电热恒温干燥箱、电子天平"]
[null,null,"氯离子含量","氯离子含量测定仪"]
[5,"混合材性能检验","烧失量","箱式电阻炉、电子天平"]
[null,null,"细度","负压筛析仪、鼓风电热恒温干燥箱、电子天平"]
[null,null,"需水量比","水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂流动度测定仪、电子天平"]
[null,null,"安定性","水泥净浆搅拌机、雷氏夹、雷氏夹测定仪、水泥标准养护箱、雷氏沸煮箱"]
[null,null,"含水率","鼓风电热恒温干燥箱、电子天平"]
[null,null,"游离氧化钙","酸式滴定管、碱式滴定管"]
[null,null,"三氧化硫","箱式电阻炉、电子天平"]
[6,"钢筋力学性能检验","拉伸试验","万能材料试验机、反复弯曲试验装置、钢筋应力测试仪","混凝土预制构件内设混凝土专项试验室必须配备"]
[null,null,"延伸率"]
[null,null,"弯曲试验"]
[null,null,"预应力筋应力值"]
[7,"预应力钢绞线检验","最大力","万能材料试验机、引伸计（或电子式万能试验机）、专用夹具"]
[null,null,"最大力总伸长率"]
[null,null,"尺寸测量","游标卡尺"]
[null,null,"每米质量","钢直尺、电子称"]
[8,"混凝土预制构件结构性能检验",null,"百分表（位移传感器）、读数放大镜、支架、压力测力计（荷载传感器）、应变测试系统"]